**БИЛЕТ**

**«Техник-электромеханик по лифтам»**

**(5 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Дайте определение термину «Резонанс токов».

**Варианты ответов:**


- это резонанс при параллельном соединении участков цепи с индуктивным и емкостным характером;

- это такой режим электрической цепи, содержащей емкость и индуктивности, при котором общее входное сопротивление или входная проводимость цепи будут чисто вещественными;

- это резонанс при последовательном соединении участков цепи с индуктивным и емкостным характером.

**Вопрос № 2**

Какая плата изображена на рисунке?



**Варианты ответов:**

- ПК УКЛ;

- МПУ УКЛ;

- плата контроля фаз;

**Вопрос № 3**

Какое назначение пускателя «КМ3» в шкафе управления УЛ (УМЛ)?

**Варианты ответов:**

- пускатель рабочей скорости;

- пускатель направления «Вверх»;

- пускатель малой скорости.

**Вопрос № 4**

Укажите имеющиеся в УСНА основные режимы функционирования.

**Варианты ответов:**

- редактирование параметров ДК;

- ошибка;

- диагностика.

**Вопрос № 5**

После происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране труда, проводится?

**Варианты ответов:**

- бессрочный инструктаж;

- внеплановый инструктаж;

- повторный инструктаж;

- целевой инструктаж.

**Вопрос № 6**

Что относится к трудовым действиям техника-электромеханика по лифтам 5-го уровня квалификации, согласно Профессионального стандарта?

**Варианты ответов:**

- осуществление видеонаблюдения за перемещением пользователей, находящихся внутри лифта;

- определение деформаций в металлических конструкциях лифта;

- проверка функционирования лифта в режиме нормальной работы.

**Вопрос № 7**

Руководство (инструкция) по эксплуатации включает в себя методы безопасной эвакуации людей из кабины?

**Варианты ответов:**

- да, включает;

- нет, не включает;

- по желанию завода-изготовителя.

**Вопрос № 8**

Для гидравлических лифтов, не оборудованных дросселем или односторонним дросселем упоры должны останавливать кабину при скорости равной:

**Варианты ответов:**

- 110% номинальной скорости;

- 115% номинальной скорости;

- 120% номинальной скорости;

- 125% номинальной скорости.

**Вопрос № 9**

Уплотнитель (затвор) на головке гидроцилиндра должен быть заменен при величине утечки масла, вытекающего в расположенном в приямке маслосборнике:

**Варианты ответов:**

- более 1-2 л/мин;

- более 2-3 л/мин;

- более 3-4 л/мин;

- более 4-5 л/мин.

**Вопрос № 10**

Укажите средний срок службы канатоведущего шкива?

**Варианты ответов:**

- 2,5 года;

- 5 лет;

- 7,5 лет;

- 10 лет;