**БИЛЕТ**

**«Помощник электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)»**

**(4 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Цифрой 4 на рисунке обозначено?



**Варианты ответов:**

- аварийный выключатель платформы гребенки;

- грузовзвешивающее устройство входной площадки;

- датчик натяжения встречных роликов цепи ступеней.

**Вопрос № 2**

В какой зоне эскалатора располагается устройство, контролирующее разрыв поручня?

**

**Варианты ответов:**

- 1;

- 2 и 4;

- 3;

- 5.

**Вопрос № 3**

 Дайте определение «балюстрада»?

**Варианты ответов:**

- совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения их безопасности и служат для создания интерьера;

- нижняя вертикальная часть эскалатора, расположенная вдоль трассы несущего полотна на уровне ступеней, пластин или ленты, предназначенная для регулирования зазора между ступенями;

- устройство, снижающее риск защемления предметов между ступенями и фартуком;

- Часть поручня, предназначенная для удержания поручня при его движении по рабочей ветви.

**Вопрос № 4**

На рисунке цифрой 2 обозначен?



**Варианты ответов:**

- ограничитель скорости;

- датчик вращения;

- рабочий тормоз;

- емкость для смазки.

**Вопрос № 5**

На рисунке цифрой 4 обозначен?



**Варианты ответов:**

- основной бегунок;

- вспомогательный бегунок;

- ролик цепи.

**Вопрос № 6**

Номинальная скорость движения несущего полотна шириной 1.40 м должна быть не более?

**Варианты ответов:**

- 0,6 м/с;

- 0,75 м/с;

- 1,0 м/с.

**Вопрос № 7**

Каких режимов работы эскалатора не существует?

**Варианты ответов:**

- непрерывный режим;

- прерывистый режим;

- режим работы в двух направлениях;

- грузовой режим.

**Вопрос № 8**

Инструкция по техническому обслуживанию должна включать?

**Варианты ответов:**

- периодичность проверки регламентированных зазоров;

- параметры и регламентированных зазоров;

- способы проверки регламентированных зазоров;

- все вышеперечисленное.

**Вопрос № 9**

Эксплуатация и техническое обслуживание эскалатора должно осуществляться согласно?

**Варианты ответов:**

- эксплуатационной документации;

- согласно инструкции владельца объекта;

- согласно документации экспертной организации.

**Вопрос № 10**

Определите правильное подключение проводов кабеля?



**Варианты ответов:**

- 1-защитный ноль, 3- рабочий ноль, 2,4,5-фазы;

- 1- рабочий ноль, 2,4,5-фазы, 3-защитный ноль;

- 4- рабочий ноль, 1,2,5-фазы, 3-защитный ноль.