**БИЛЕТ**

**«Специалист по организации монтажа лифтов, платформ**

**подъемных для инвалидов, эскалаторов»**

**(6 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Обкатка эскалатора производится?

**Варианты ответов:**

- после наладки до комплексной проверки;

- после комплексной проверки;

- после выверки до наладки.

**Вопрос № 2**

Выверка эскалатора производится с помощью?

**Варианты ответов:**

- рулетки или лазерного дальномера;

- брускового уровня;

- угломера с нониусом.

**Вопрос № 3**

Какой документ должен быть оформлен по факту приемки установленных ограждений строительного проема для эскалатора, а также временных монтажных проемов?

**Варианты ответов:**

- Акт приемки подмостей, лесов и ограждений;

- Протокол испытаний ограждений строительных проемов на соответствие ППР;

- Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу эскалатора.

**Вопрос № 4**

Бригада создается?

**Варианты ответов:**

- Стихийно, по желанию работников;

- Приказом руководителя предприятия либо по его поручению приказом руководителя производственной единицы;

- По решению общего собрания трудового коллектива, в соответствии с ТК РФ.

**Вопрос № 5**

Порог должен быть установлен горизонтально как в продольном, так и поперечном направлениях, допустимые отклонения?

**Варианты ответов:**

- От вертикали в продольном направлении не должно превышать 2 мм на всю ширину порога, а в поперечном направлении не более 1 мм на всю длину порога;

- От горизонтали в продольном направлении не должно превышать 2 мм на всю длину порога, а в поперечном направлении не более 0,5 мм на ширину порога;

- От горизонтали в продольном направлении допускается увеличение отклонений до 5мм если его длинна 4 и более метра.

**Вопрос № 6**

Монтаж кабины следует производить?

**Варианты ответов:**

- До монтажа противовеса;

- После монтажа противовеса;

- Последовательность не имеет значения.

**Вопрос № 7**

Кто вносит информацию по нормам расходования материалов в форма М-29 «Отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определенным по производственным нормам»?

**Варианты ответов:**

- Технический директор или главный инженер организации;

- Сотрудники производственно-технического отдела;

- Сотрудник, ответственный непосредственно за ведение работ и расходование материалов на объекте.

**Вопрос № 8**

Для определения нормативного расхода мате-риала необходимо норму расхода материала на единицу объема работ умножить на?

**Варианты ответов:**

- Общее время работ;

- Общий объем работ;

- Расход материала за единицу времени.

**Вопрос № 9**

Коэффициент конструктивного качества – это?

**Варианты ответов:**

- Условная величина, учитывающая прочность на сжатие и среднюю плотность материала, рассчитываемая по формуле;

- Способность материала оказывать сопротивление проникновению в него более твердого материала, не всегда соответствующая прочности;

- Способность материалов разрушаться под действием истирающих усилий, определяемая при испытании образцов на круге истирания или в полочном барабане и рассчитываемая по формуле.

**Вопрос № 10**

Как называется приспособление для определения координат установки оборудования лифта,

изготовленное по установочному (монтажному) чертежу изготовителя лифта?

**Варианты ответов:**

- Штихмасс;

- Шаблон;

- Отвес.