**БИЛЕТ**

**«Монтажник электрических подъемников»**

 **(3 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Электрический тормоз всех приводов (кроме гидравлического) должен удерживать грузонесущее устройство с каким грузом?

**Варианты ответов:**

- равным 100% номинальной; грузоподъемности;

- равным 110% номинальной; грузоподъемности;

- равным 115% номинальной; грузоподъемности;

- равным 125% номинальной грузоподъемности.

**Вопрос № 2**

Устройством безопасности платформы с гидравлическим приводом является:

**Варианты ответов:**

- запорный клапан;

- обратный клапан;

- разрывной клапан;

- предохранительный клапан.

**Вопрос № 3**

На рисунке цифрой 5 обозначено:



**Варианты ответов:**

- ограждение;

- калитка;

- пандус;

- трап.

**Вопрос № 4**

На рисунке под цифрой 1 показан:



**Варианты ответов:**

- привод роликовой цепи;

- шестерня главного привода;

- приводной блок линейного привода поручней;

- шестерня аварийного тормоза.

**Вопрос № 5**

Как называется устройство, полностью обесточивающее лифт?

**Варианты ответов:**

- рубильник;

- вводное устройство;

- автомат защиты.

**Вопрос № 6**

Какая позиция на фото соответствует указатель уровня гидравлической жидкости?



**Варианты ответов:**

- 1;

- 4;

- 6;

- 7.

**Вопрос № 7**

На рисунке под цифрой 7 изображено:



**Варианты ответов:**

- тарелка;

- направляющая;

- плита.

**Вопрос № 8**

Как проверить замок двери шахты?

**Варианты ответов:**

- толкать рукой створку двери в сторону открывания;

- сильно ударить по створке кулаком;

- при нахождении кабины и открытых дверях шахты осмотреть замок.

**Вопрос № 9**

Где располагается концевой выключатель СПК?

**Варианты ответов:**

- приямок шахты;

- машинное помещение;

- крыша кабины.

**Вопрос № 10**

Наличие и состояние средств индивидуальной защиты (СИЗ) должно проверяться периодически, но:

**Варианты ответов:**

- не реже 1 раза в месяц;

- не реже 1 раза в 3 месяца;

- не реже 1 раза в 6 месяцев;

- не реже 1 раза в год.

**Вопрос № 11**

Когда получатель отказывается от переданного поставщиком оборудования, он обязан:

**Варианты ответов:**

- незамедлительно отправить оборудование обратно поставщику;

- обеспечить ответственное хранение этого оборудования и незамедлительно уведомить поставщика;

- ничего не предпринимать.

**Вопрос № 12**

Удостоверение на право выполнения работ рабочий должен:

**Варианты ответов:**

- иметь при себе;

- хранить дома;

- хранить у непосредственного руководителя.

**Вопрос № 13**

Что относится к трудовым действиям монтажника электрических подъемников 3-го уровня квалификации, согласно Профессионального стандарта?

**Варианты ответов:**

- изготовление шаблона для провески шахты;

- вскрытие упаковки с оборудованием;

- привязка фактических размеров строительной части к габаритным размерам устанавливаемого оборудования.

**Вопрос № 14**

Электрический ток это:

**Варианты ответов:**

- явление направленного движения носителей электрических зарядов и (или) явление изменения электрического поля во времени, сопровождаемые магнитным полем;

- вид материи, определяемый двумя векторными величинами, которые характеризуют скорость и направление движения заряда;

- результат взаимодействия заряженной частицы и магнитного поля.

**Вопрос № 15**

В трубах кабельных или специальных коробках должны быть проложены:

**Варианты ответов:**

- изолированный или голый проводник, который проложен в общей оболочке с линейными проводниками;

- защитные проводники;

- изолированные проводники (без оболочки).

**Вопрос № 16**

Расстояние от корпуса ИЭТ до центра радиуса изгиба вывода для резисторов и конденсаторов при диаметре (толщине) вывода до 1мм включительно должна быть не менее:

**Варианты ответов:**

- 1 мм;

- 2 мм;

- 3 мм;

- 4 мм;

- 5 мм.

**Вопрос № 17**

При выполнении монтажа накруткой не допускается:

**Варианты ответов:**

- применять модифицированные бандажные изделия;

- нахлест витков друг на друга в соединении;

- прилегание конца последнего витка соединения к контактному штырю.

**Вопрос № 18**

Что из перечисленного монтируют первым?

**Варианты ответов:**

- кабели, жгуты, проводки;

- вводное устройство;

- датчики, периферийная аппаратура.

**Вопрос № 19**

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося на крыше кабины необходимо, что бы над кабиной оставалось свободное пространство, достаточное для размещения параллелепипеда размером не менее:

**Варианты ответов:**

- 500х600х800мм;

- 400х700х900мм;

- 500х600х700мм;

- 400х500х600мм.

**Вопрос № 20**

При какой высоте этажа необходимо устанавливать дополнительные подмости с таким расчетом, чтобы расстояние между щитами по высоте было не менее 1,8 и не более 3 м?

**Варианты ответов:**

- 2,6 м;

- 3,6 м;

- 4,6 м;

- 5,6 м.