**БИЛЕТ**

**«Помощник монтажника электрических подъемников»**

 **(3 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Указатель напряжения – это?

**Варианты ответов:**

- прибор для определения наличия напряжения на токоведущих частях электроустановок;

- устройство для определения наличия напряжения на токоведущих частях

электроустановок;

- устройство для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

**Вопрос № 2**

При работе с электроинструментом запрещается?

**Варианты ответов:**

- работать с электроинструментом на переносных лестницах и стремянках;

- работать с электроинструментом мощностью выше 500 Вт;

- работать с электроинструментом одному.

**Вопрос № 3**

Результаты проверок и испытаний электроинструмента и приспособлений должны?

**Варианты ответов:**

- заноситься в журнал проверки и испытаний электроинструмента и приспособлений;

- заноситься в паспорта изделия, с отметкой о проведении проверки и испытания;

- не регламентируется.

**Вопрос № 4**

Содержание и эксплуатацию инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя обеспечивает?

**Варианты ответов:**

- работник, использующий инструмент;

- работодатель;

- ответственный за охрану труда на предприятии.

**Вопрос № 5**

Прозвонку электрических цепей на целостность производят?

**Варианты ответов:**

- под напряжением данных сетей;

- со снятием напряжения с сетей, где проводится замеры.

**Вопрос № 6**

Для изолированных и гибридных отверток допустимая неизолированная токоведущая зона рабочей головки должна иметь длину не более?

**Варианты ответов:**

- 5 мм;

- 10 мм;

- 18 мм.

**Вопрос № 7**

Перчатки резиновые диэлектрические для защиты рук от поражения электрическим током при работе в электроустановках до 1000В должны быть длиной?

**Варианты ответов:**

- не менее 250 мм;

- не более 300 мм;

- не менее 350 мм.

**Вопрос № 8**

К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться?

**Варианты ответов:**

- работники, имеющие группу II;

- работники, имеющие группу не ниже III;

- работники, имеющие группу не ниже IV.

**Вопрос № 9**

Должен ли представитель поставщика участвовать в приемке оборудования, если оно передается не поставщиком, а транспортной организацией?

**Варианты ответов:**

- должен обязательно;

- не должен;

- определяется условиями договора поставки.

**Вопрос № 10**

Приемку оборудования лифта допускается производить?

**Варианты ответов:**

- только комплектом;

- комплектом либо его отдельными частями;

- только частями.

**Вопрос № 11**

Ответственность и оценка деятельности не регламентируется?

**Варианты ответов:**

- административно;

- материально;

- дисциплинарно.

**Вопрос № 12**

Привода всех типов, за исключением гидропривода, должны быть снабжены электромеханическим тормозом, который должен останавливать и удерживать грузонесущее устройство с грузом, равным?

**Варианты ответов:**

- 400 кг;

- 125% номинальной грузоподъемности;

- 100% номинальной грузоподъемности.

**Вопрос № 13**

Расстояние между ограждением и краями платформы должно быть?

**Варианты ответов:**

- 15 мм;

- не более 20 мм;

- не более 35 мм.

**Вопрос № 14**

Напряжение силовых электрических цепей на платформе и на посадочных площадках должно быть?

**Варианты ответов:**

- не более 42 В;

- не более 110 В;

- не более 220 В;

- не более 380 В;

- не более 600 В.

**Вопрос № 15**

Как называется привод, предназначенный для перемещения несущего полотна эскалатора вручную?

**Варианты ответов:**

- ручной привод;

- аварийный привод;

- эвакуационный привод.

**Вопрос № 16**

Как называется устройство, предназначенное для остановки несущего полотна эскалатора при отключении электродвигателя?

**Варианты ответов:**

- аварийный тормоз;

- дополнительный тормоз;

- рабочий тормоз;

- ловитель.

**Вопрос № 17**

Как называется нижняя вертикальная часть балюстрады, расположенная вдоль трассы

несущего полотна на уровне ступеней, пластин или ленты, предназначенная для регулирования зазора между ступенью и балюстрадой?

**Варианты ответов:**

- плинтус балюстрады;

- карниз балюстрады;

- фартук балюстрады**.**

**Вопрос № 18**

«Нейтральный провод» имеет буквенно-цифровое обозначение на схемах?

**Варианты ответов:**

- PE;

- N;

- M.

**Вопрос № 19**

«Фазный провод» имеет буквенно-цифровое обозначение на схемах?

**Варианты ответов:**

- РЕ;

- N1;

- L;

- Р.

**Вопрос № 20**

Неразборные контактные соединения должны выполняться?

**Варианты ответов:**

- сваркой, пайкой или опрессовкой;

- только сваркой и опрессовкой;

- только сваркой.