**БИЛЕТ**

**«Специалист по организации эксплуатации лифтов»**

**(6 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Формы оценки соответствия лифтов?

**Варианты ответов:**

- полное, периодическое, частичное техническое освидетельствование, обследование лифтов.

- полное, периодическое, частичное техническое освидетельствование лифтов.

- периодическое, частичное техническое освидетельствование, обследование лифтов.

- периодическое, частичное техническое освидетельствование лифтов.

**Вопрос № 2**

Когда лифты должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию?

**Варианты ответов:**

- после замены устройств безопасности лифта.

- после замены или установки лифтового оборудования.

- после изменения принципиальной электрической схемы.

- в течение всего срока эксплуатации, не реже одного раза в 12 месяцев.

**Вопрос № 3**

Требования к точности автоматической остановки кабины на уровне этажной площадки?

**Варианты ответов:**

- ±0,035 м.

- ±0,050 м.

- ±0,020 м.

- ±0,015 м.

**Вопрос № 4**

Требования к величине освещенности в зонах с размещенным оборудованием лифта?

**Варианты ответов:**

- не менее 100 лк.

- не менее 200 лк.

- не менее 50 лк.

- не менее 40 лк.

**Вопрос № 5**

Какой установлен срок устранения неисправностей оборудования лифтов, эксплуатирующихся в жилищном фонде?

**Варианты ответов:**

- не более 1 суток.

- не более 12 часов.

- не более 8 часов.

- не более 4 часов.

**Вопрос № 6**

Какую группу по электробезопасности должен иметь специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов?

**Варианты ответов:**

- не ниже II.

- не ниже III.

- не ниже IV.

- не регламентируется.

**Вопрос № 7**

Организация безопасного использования и содержания объекта обеспечивается?

**Варианты ответов:**

- владельцем объекта.

- государственными органами.

- специализированной организацией.

**Вопрос № 8**

Крыша кабины должна быть оборудована ограждением, если зазор от внешнего края кабины до ограждения шахты превышает?

**Варианты ответов:**

- 50 мм.

- 100 мм.

- 200 мм.

-300 мм.

**Вопрос № 9**

Для чего служит противовес?

**Варианты ответов:**

-для уравновешивания массы кабины и частично массы перемещаемого груза.

- для уравновешивания массы кабины.

- для уравновешивания массы перемещаемого груза.

- для уравновешивания массы кабины и массы перемещаемого груза.

**Вопрос № 10**

В соответствии с ГОСТ Р 53780-2010, напряжение питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации должно быть?

**Варианты ответов:**

- Не более 24 В.

- 380 В.

- 220 В.

- Не более 254 В.

**Вопрос № 11**

Каким федеральным законом установлен порядок проведения оценки квалификации работников?

**Варианты ответов:**

- № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

- № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации».

- № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

**Вопрос № 12**

Может ли владелец объекта осуществлять обслуживание объекта, включая аварийно-техническое обслуживание и ремонт объекта самостоятельно?

**Варианты ответов:**

- не может.

- может при условии выполнения требований к обслуживающим организациям.

- может по разрешению Ростехнадзора.

**Вопрос № 13**

Может ли индивидуальный предприниматель являться "специализированной организацией"?

**Варианты ответов:**

- не может.

- может, если у него работает не менее 30 сотрудников.

- может.

**Вопрос № 14**

Сигнальный цвет для обозначения аварийной или опасной ситуации согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001?

**Варианты ответов:**

- зеленый.

- желтый.

- красный.

- синий**.**

**Вопрос № 15**

Кому диспетчер выдаёт ключи от помещений с размещённым оборудованием лифтов?

**Варианты ответов:**

- Электромеханику.

- Связисту.

- Работникам других организаций, при наличии удостоверения.

- Электрику.

- Начальнику участка.

**Вопрос № 16**

Выступы и перепады в плоскости пола, малозаметные ступени, пандусы должны быть окрашены в сигнальный цвет?

**Варианты ответов:**

- зеленый.

- желтый.

- красный.

**Вопрос № 17**

С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний, для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы в действующих электроустановках?

**Варианты ответов:**

- Не реже одного раза в 12 месяцев.

- Не реже одного раза в 3 года.

- Не реже одного раза в 5 лет.

- Не реже одного раза в 6 месяцев.

**Вопрос № 18**

Как часто проводится первичный инструктаж на рабочем месте?

**Варианты ответов:**

- Один раз при поступлении на работу.

- Каждый раз вначале смены.

- Не реже одного раза в 6 месяцев.

- Один раз в год.

**Вопрос № 19**

Эвакуационные знаки безопасности и знаки безопасности медицинского и санитарного назначения должны быть окрашены в сигнальный цвет?

**Варианты ответов:**

- зеленый.

- желтый.

- красный**.**

**Вопрос № 20**

Лифт?

**Варианты ответов:**

- должен иметь сертификат соответствия ТР ТС 010/2011

+ должен иметь сертификат соответствия ТР ТС 011/2011

- может пройти добровольную сертификацию

- может не иметь сертификата