**БИЛЕТ**

**«Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений»**

 **(4 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

В соответствии с ТР ТС 011/2011, действие Технического регламента «Безопасность лифтов» не распространяется на лифты?

**Варианты ответов:**

- устанавливаемые на самолетах и других летательных аппаратах.

- грузовые лифты.

- больничные лифты.

- пассажирские лифты.

**Вопрос № 2**

В соответствии с профессиональным стандартом от 25.12.2014г №1120н какая группу по электробезопасности должен иметь при допуске к работе специалист по оборудованию диспетчерского контроля?

**Варианты ответов:**

- Не ниже II группы по электробезопасности.

- Не ниже II группы по электробезопасности напряжением до 1000В.

- Не ниже I группы по электробезопасности.

**№ 3**

В соответствии с РД 10 360-00, неисправности, при которых лифт должен быть остановлен?

**Варианты ответов:**

- На лифтах, подключенных к диспетчерскому пульту, не поступают сигналы с лифта на пульт оператора.

- На лифтах, подключенных к диспетчерскому пульту, не работает двусторонняя переговорная связь.

- На лифтах, подключенных к диспетчерскому пульту, не действует сигнализация из кабины и вызова.

- Все перечисленные варианты.

**Вопрос № 4**

В соответствии с РД 10 360-00, оператор обязан следить за поступающей с лифтов на диспетчерский пульт информацией и своевременно передавать полученную информацию о неисправностях:

**Варианты ответов:**

- в территориальное управление Ростехнадзора.

- электромеханикам по лифтам.

- лицу, ответственному за эксплуатацию лифтов.

- диспетчеру МЧС**.**

**Вопрос № 5**

Является ли лифт электроустановкой?

**Варианты ответов:**

- Нет.

- Только шкаф управления.

- Шкаф управления и электродвигатель лебедки.

- Да.

**Вопрос № 6**

Проводники защитного заземления во всех электроустановках имеют цветовое обозначение?

**Варианты ответов:**

- чередующимися полосами коричневого и синего цветов.

- чередующимися полосами желтого и зеленого цветов.

- черного цвета.

**Вопрос № 7**

В соответствии с РД 10 360-00, оператору уходить с рабочего места?

**Варианты ответов:**

- запрещается.

- разрешается при необходимости в любое время.

- разрешается во время обеденного перерыва.

- разрешается в случае его замены на время отсутствия.

**Вопрос № 8**

В соответствии с ТР ТС 011/2011, лифт - устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более?

**Варианты ответов:**

- 5

- 15

- 40

**Вопрос № 9**

Какова должна быть последовательность действий при оказании помощи в случае кратковременной потери сознания?

1.Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом.

2.Убедиться в наличии пульса на сонной артерии.

3.Расстегнуть поясничный ремень.

4.Расстегнуть воротник одежды.

5.Приподнять ноги.

**Варианты ответов:**

- 2, 1, 4, 3, 5.

- 1, 4, 2, 3, 5.

- 2, 4, 3, 5, 1.

**Вопрос № 10**

Какие события сохраняются автоматически в журнале событий программы диспетчерского контроля?

**Варианты ответов:**

- вызовы на связь.

- открытия дверей машинного помещения.

- аварийные ситуации.

- все.

**Вопрос № 11**

В случае остановки кабины между этажами, что вначале должен сделать диспетчер?

**Варианты ответов:**

- сделать запись в журнале.

- выяснить наличие пассажиров в кабине.

- вызвать электромеханика.

**Вопрос № 12**

Что может сделать диспетчер с диспетчерского поста?

**Варианты ответов:**

- включить лифт.

- отключить лифт.

- направить кабину на нужный этаж.

**Вопрос № 13**

Какие установлены профессиональным стандартом требования к опыту практической работы для допуска работы диспетчером?

**Варианты ответов:**

- не менее 3 месяцев.

- не менее 1 месяца.

- не требуется.

**Вопрос № 14**

Может ли диспетчерский контроль дополнительно включать в себя видеоконтроль кабины и этажных площадок перед лифтом?

**Варианты ответов:**

- обязательно должен.

- не может.

- может, в зависимости от условий эксплуатации лифта.

- может только кабины.

**Вопрос № 15**

Может ли пассажир прервать двустороннюю связь с диспетчером после установления переговорной связи?

**Варианты ответов:**

- может.

- не может.

- в зависимости от конструкции лифта.

**Вопрос № 16**

Какого цвета формируется пиктограмма устройством диспетчерского контроля (показывающей, что вызов принят) после включения диспетчером переговорной связи с кабиной лифта?

**Варианты ответов:**

+ зеленого.

- желтого.

- красного.

**Вопрос № 17**

В соответствии с РД 10 360-00, лифтеру больничного и грузового лифтов с внутренним управлением при остановке кабины лифта между этажами и невозможности пуска его пассажиром из кабины необходимо вызвать электромеханика или аварийную службу и не пытаться?

**Варианты ответов:**

- выйти из кабины самостоятельно.

- отремонтировать лифт.

- отключить лифт.

**Вопрос № 18**

В соответствии с РД 10 360-00, по окончании работы лифтер, оператор обязан передать ключи от машинного (блочного) и …… помещений следующей смене, сделать необходимые записи в журнале.

**Варианты ответов:**

- складского.

- хозяйственного.

- служебного.

**Вопрос № 19**

В соответствии с РД 10 360-00, неисправности, при которых лифт должен быть остановлен?

**Варианты ответов:**

- Двери кабины с автоматическим приводом не открываются при движении.

- Двери кабины с автоматическим приводом открываются при движении или между этажами.

**Вопрос № 20**

В соответствии с РД 10 360-00, неисправности, при которых лифт должен быть остановлен?

**Варианты ответов:**

- При нажатии на кнопку вызова груженая кабина приходит в движение, а порожняя - нет.

- При нажатии на кнопку вызова пустая кабина приходит в движение, а груженная - нет.