**БИЛЕТ**

**«Специалист, ответственный за организацию
эксплуатации платформ подъемных для инвалидов»**

**(6 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Кем обеспечивается организация безопасного использования и содержания объекта?

**Варианты ответов:**

- владельцем объекта;

- обслуживающей организацией;

- органами надзора.

**Вопрос № 2**

Дистанционное отключение/включение энергоснабжения платформы?

**Варианты ответов:**

- не допускается;

- допускается;

- допускается только при уличном расположении платформы.

**Вопрос № 3**

"Правила пользования платформой" должны быть размещены?

**Варианты ответов:**

- только на посадочных площадках;

- на посадочных площадках и на грузонесущем устройстве;

- только на грузонесущем устройстве.

**Вопрос № 4**

На какие объекты оформляется декларация соответствия?

**Варианты ответов:**

- лифт;

- платформа для инвалидов;

- эскалатор;

- траволатор.

**Вопрос № 5**

Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять?

**Варианты ответов:**

- не менее 1,0 х1,0 м;

- не менее 1,6 х1,6 м;

- не менее 2,0 х1,0 м.

**Вопрос № 6**

Какая должна быть ширина пути при встречном движении кресла-коляски?

**Варианты ответов:**

- не менее 1,2 м;

- не менее 1,5 м;

- не менее 1,8 м.

**Вопрос № 7**

Сколько видов операторского/диспетчерского обслуживания, предусмотрено согласно ГОСТ Р 55641-2013?

**Варианты ответов:**

- 1;

- 2;

- 3;

- 4.

**Вопрос № 8**

Может ли индивидуальный предприниматель являться "специализированной организацией"?

**Варианты ответов:**

- не может;

- может, если у него работает не менее 30 сотрудников;

- может.

**Вопрос № 9**

Срок устранения неисправностей оборудования ППИ, эксплуатирующийся в жилищном фонде, не должен превышать?

**Варианты ответов:**

- 1 час;

- 3 часа;

- 12 часов;

- 1 сутки;

- 3 суток.

**Вопрос № 10**

Где указываются сведения о проведении технического освидетельствования и обследования объекта?

**Варианты ответов:**

- в журнале периодических осмотров;

- в паспорте;

- в приложении к Руководству по эксплуатации.