**БИЛЕТ**

**«Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов»**

**(5 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

На что распространяется действие технического регламента ТР ТС 011/2011?

**Варианты ответов:**

- на лифты и эскалаторы;

- на устройства безопасности лифтов и платформ;

- на лифты и платформы;

- на лифты и устройства безопасности лифтов.

**Вопрос № 2**

Точность остановки кабины лифта без повторного выравнивания должна составлять:

**Варианты ответов:**

- ±0,035 м;

- ±0,050 м;

- ±0,020 м;

- ±0,015 м.

**Вопрос № 3**

Какая организация должна быть аккредитована для выполнения работ по проведению оценки соответствия в форме периодического технического освидетельствования?

**Варианты ответов:**

- орган по сертификации;

- испытательная лаборатория;

- испытательная лаборатория и орган по сертификации;

- специализированная по лифтам организация.

**Вопрос № 4**

Кем оформляется декларация соответствия лифта?

**Варианты ответов:**

- монтажной организацией;

- аккредитованной испытательной лабораторией;

- эксплуатирующей организацией;

- владельцем лифта;

.

**Вопрос № 5**

Какая организация должна быть аккредитована для выполнения работ по проведению оценки соответствия в форме периодического технического освидетельствования?

**Варианты ответов:**

- орган по сертификации;


- испытательная лаборатория;

- испытательная лаборатория и орган по сертификации;

- специализированная по лифтам организация.

**Вопрос № 6**

На рисунке устройство для проверки срабатывания ограничителя скорости указано цифрой:



**Варианты ответов:**

- 3;

- 5;

- 7;

- 8.

**Вопрос № 7**

Какой шкаф управления показан на фото?

**Варианты ответов:**

- УЛ;


- УКЛ;

- ШУЛМ;

- СПУЛ.

**Вопрос № 8**

Для чего предназначен этот блок?



**Варианты ответов:**

- для контроля скорости движения лифта;


- для получения стабилизированного напряжения питания;

- для подключения лифта к диспетчерской системе;

- для управления приводом дверей.

**Вопрос № 9**

При соединении резисторов, как показано на схеме, общее сопротивление цепи:



**Варианты ответов:**

- уменьшится;

- не изменится;

- увеличится.

**Вопрос № 10**

Какой персонал по лифтам является квалифицированным?

**Варианты ответов:**

- работники, подтвердившие свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ;

- работники, обученные по соответствующим программам и аттестованные в учебном заведении или в организации, имеющей лицензию на проведение обучения и аттестации и получившие соответствующее удостоверение;

- работники, имеющие соответствующее удостоверение.