**БИЛЕТ**

**«Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров»**

**(6 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Под действие какого технического регламента попадают эскалаторы и пассажирские конвейеры?

**Варианты ответов:**

- ТР ТС 011/ 2011 «Безопасность лифтов»;

- ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- ТР ТС 101/2013 «О безопасности грузоподъемного оборудования».

**Вопрос № 2**

Кем обеспечивается организация безопасного использования и содержания объекта?

**Варианты ответов:**

- владельцем объекта;

- обслуживающей организацией;

- органами надзора.

**Вопрос № 3**

С какой целью владелец направляет в уполномоченный орган уведомление о вводе объекта в эксплуатацию?

**Варианты ответов:**

- для оформления решения о вводе в эксплуатацию объекта;

- для проведения сертификации объекта;

- для учета и ведения статистики.

**Вопрос № 4**

Скорость движения поручня не должна отличаться от скорости движения несущего полотна более чем на?

**Варианты ответов:**

- 0,1 м/с;

+ 2%;

- 15%.

**Вопрос № 5**

Какое должно быть расстояние по горизонтали от края поручня до примыкающей отвесной стены, торшеров и других светильников, расположенных на балюстраде?

**Варианты ответов:**

- не менее 80 мм;

- не менее 150 мм;

- не более 500 мм.

**Вопрос № 6**

С какой периодичностью должен производиться осмотр эскалатора?

**Варианты ответов:**

- Перед каждым пуском, но не реже одного раза в сутки;

- В соответствии с утвержденным графиком;

- Не менее двух раз в сутки;

- По распоряжению лица, ответственного за исправное содержание эскалатора и безопасную его эксплуатацию.

**Вопрос № 7**

Может ли эскалатор тропического исполнения эксплуатироваться на улице?

**Варианты ответов:**

- нет;

- да;

- в соответствии с сопроводительной документацией на эскалатор.

**Вопрос № 8**

Где отражаются замечания и рекомендации по результатам технического освидетельствования эскалатора?

**Варианты ответов:**

- в журнале осмотра эскалатора;

- в паспорте эскалатора;

- в Акте технического освидетельствования.

**Вопрос № 9**

Трудовыми функциями оператора поэтажного эскалатора являются?

**Варианты ответов:**

- устранение неисправностей при работе эскалатора (пассажирского конвейера);

- наблюдение за перемещением пассажиров, находящихся на эскалаторе (пассажирском конвейере);

- проверка скорости движения лестничного полотна и поручня эскалатора (пассажирского конвейера).

**Вопрос № 10**

Когда оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) может быть допущен к выполнению обязанностей по обслуживанию эскалаторов (пассажирских конвейеров)?

**Варианты ответов:**

- После издания распорядительного акта о назначении в качестве оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера), с определением сферы деятельности, пределов полномочий и закрепления обязанностей;

- После ознакомления с приказом о приеме на работу и прохождения первичного инструктажа на рабочем месте;

- После стажировки на рабочем месте не менее 2-х смен и внесения записи в журнал приема-сдачи смен о допуске к самостоятельной работе;

- После прохождения проверки знаний в комиссии организации и положительного заключения квалификационной комиссии.