**БИЛЕТ**

**«Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов»**

 **(3 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Какая система инженерного оборудования не передает параметры на автоматизированную систему диспетчерского управления?

**Варианты ответов:**

- система кондиционирования и вентиляции;

- ГВС и ХВС;

- наружное освещение.

**Вопрос № 2**

В соответствии с ГОСТ 34441-2018, лифтовое диспетчерское оборудование должен быть недоступен для?

**Варианты ответов:**

- обслуживающей организации;

- пользователям и посторонним лицам;

- лифтеру.

**Вопрос № 3**

В соответствии с ТР ТС 011/2011 устройство диспетчерского контроля – техническое средство для:

**Варианты ответов:**

- обеспечения дополнительного контроля и управления лифтами;

- дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспетчером (оператором);

- учета времени лифта на простое и обеспечения связи с диспетчером (оператором).

**Вопрос № 4**

В соответствии с ГОСТ 34441-2018, устройство диспетчерского контроля должны предусматривать автоматическую проверку:

**Варианты ответов:**

- исправности переговорной связи;

- наличия связи между лифтовым диспетчерским оборудованием и диспетчерским оборудованием;

- исправности контроля срабатывания устройств безопасности лифтов.

**Вопрос № 5**

Как прослушать переговоры диспетчера с кабиной, произведенной в определенный период времени?

**Варианты ответов:**

- выбрать в меню «сохраненные переговоры, выбрать объект, выбрать дату, открыть окно сохраненных переговоров, выбрать время записи, воспроизвести;

- выбрать объект, открыть окно записанных переговоров, выбрать время записи, воспроизвести;

- выбрать в меню «сохраненные переговоры», выбрать по имени файла необходимый по дате и времени, воспроизвести.

**Вопрос № 6**

В отчете “происшествия и неисправности на лифтах” фиксируются неисправности с временем простоя лифта более:

**Варианты ответов:**

- 10 мин;

- 30 мин;

- 60 мин.

**Вопрос № 7**

Какая информация отображена на экране монитора под цифрой 1?



**Варианты ответов:**

- сигнал о пожаре;

- сигнал будильника;

- сигнал вызова на связь.

**Вопрос № 8**

Что означает пиктограмма при поступлении сигнала от лифта?



**Варианты ответов:**

- отсутствие освещения в кабине;

- несанкционированное проникновение в шахту лифта;

- регистрирует нажатие кнопки «СТОП».

**Вопрос № 9**

В соответствии с профессиональным стандартом, какую группу по электробезопасности должен иметь «Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений»?

**Варианты ответов:**

- не ниже II группы по электробезопасности;

- не ниже II группы по электробезопасности напряжением до 1000В;

- не ниже I группы по электробезопасности.

**Вопрос № 10**

В соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Минтруда РФ от 24 июля 2013 года N 328н, при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято:

**Варианты ответов:**

- немедленно после оповещения МЧС;

- немедленно после разрешения оперативного персонала;

- немедленно без предварительного разрешения оперативного персонала;

- немедленно после разрешения бригадира оперативного персонала.

**Вопрос № 11**

В каком случае оператору разрешено уходить с рабочего места?

**Варианты ответов:**

- запрещается;

- разрешается при необходимости в любое время;

- разрешается во время обеденного перерыва;

- разрешается в случае его замены на время отсутствия.

**Вопрос № 12**

Что может сделать диспетчер с диспетчерского поста?

**Варианты ответов:**

- включить лифт;

- отключить лифт;

- направить кабину на нужный этаж.

**Вопрос № 13**

Какие неисправности лифта должны фиксироваться в журнале «Заявок о неисправности лифта»?

**Варианты ответов:**

- все;

- только по поступившим заявкам;

- только полученным по системе диспетчерского контроля.

**Вопрос № 14**

Кому передаются сведения о выявленных неисправностях инженерного оборудования зданий и сооружений?

**Варианты ответов:**

- в специализированную организацию, заключившую договор о содержании и ремонте инженерного оборудования;

- сантехнику, электрику, плотнику и другим работникам, закрепленным на данном участке;

- в аварийную службу города;

- главному инженеру управляющей компании.

**Вопрос № 15**

Экран видеомонитора должен находиться от глаз на оптимальном расстоянии:

**Варианты ответов:**

- 200 – 300 мм;

- 300 – 400 мм;

- 400 – 500 мм;

- 500 – 600 мм;

- 600 – 700 мм.

**Вопрос № 16**

Ключи от помещений с размещенным оборудованием лифтов не выдаются следующим лицам:

**Варианты ответов:**

- лифтеру при приеме смены;

- электромеханику, закрепленному приказом за данным лифтом;

- электромеханику аварийной службы;

- специалисту, ответственному за организацию эксплуатации лифтов;

- инспектору Ростехнадзора.

**Вопрос № 17**

Что обозначено позицией 2 на рисунке системы диспетчерского контроля?



**Варианты ответов:**

- блок управления;
- громкоговоритель;

- лифтовый блок;
- переговорное устройство.

**Вопрос № 18**

Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает

ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном

доме в аварийно-диспетчерскую службу в течение не более:

**Варианты ответов:**

- 1 мин;

- 5 мин;

- 10 мин.

**Вопрос № 19**

При эвакуации пассажиров из кабины лифта диспетчер обязан предупредить пассажиров о том:

**Варианты ответов:**

- что им запрещается прикасаться к ограждению кабины;

- что им запрещается находиться вблизи дверного проема;

- что им запрещается находиться в углах кабины, а необходимо расположиться максимально в центре кабины для уменьшения усилий на башмаки кабины.

**Вопрос № 20**

Если вы чувствуете, что не готовы оказать человеку помощь, вам страшно, неприятно разговаривать с человеком. Поведение пострадавшего вас пугает, раздражает или удивляет, надо:

**Варианты ответов:**

- продолжить общение с пострадавшим. Он ждет от вас помощи;

- успокоиться, сделать дыхательные упражнения и через 15 минут продолжить оказание помощи;

- отказаться от необоснованных, необдуманных действий. Найти того, кто может это сделать.